Analisis :

Class A cenderung memberikan gelombang yang lebih bersih tetapi dengan efisiensi rendah, sedangkan Class B dan AB memiliki efisiensi yang lebih tinggi namun dengan sedikit distorsi yang mungkin terlihat pada osiloskop.